(module 00Keyboard:PTC_3225 (layer F.Cu)
  (fp_text reference PTC_3225 (at 0 2.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -2.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.9 -1.9) (end 2.8 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.8 -1.9) (end 2.9 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.9 -1.9) (end 2.9 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.9 1.9) (end -2.9 1.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.9 1.9) (end -2.9 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 0) (size 1.5 3) (drill (offset 0.2 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 0) (size 1.5 3) (drill (offset -0.2 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
