(module 4P4C (layer F.Cu) (tedit 573A6B12)
  (descr http://www.assmann.us/specs/A-2004-3-4-LP-N-R_REV00.pdf)
  (tags "4P4C, RJ")
  (fp_text reference REF** (at 0 3.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 4P4C (at 0 6.45) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.59 7.85) (end 5.61 7.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.6 7.85) (end 5.6 -10.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.6 -10.15) (end -5.6 -10.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.6 -10.15) (end -5.6 7.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.9 -6.35) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.63 -8.89) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.91 -8.89) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.64 -6.35) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
