(module Diode-Hybrid-Back (layer F.Cu) (tedit 5B1AAB68)
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at -0.0254 1.4) (layer B.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
  )
  (fp_text value D (at 0 -1.925) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.778 0.762) (end 1.778 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.905 0.762) (end 1.905 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.032 -0.762) (end 2.032 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.413 0.762) (end 2.413 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.286 -0.762) (end 2.286 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.159 0.762) (end 2.159 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 -0.762) (end -2.54 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 -0.762) (end -2.54 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 0.762) (end 2.54 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 0.762) (end 2.54 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 2.9 0.5) (layers B.Cu))
  (pad 2 smd rect (at -1.4 0) (size 1.6 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.4 0) (size 1.6 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 2.5 0) (size 2.9 0.5) (layers B.Cu))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.9 0) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 3.9 0) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-123.step
    (offset (xyz 0 0 -1.8))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 180 0))
  )
)
