(module 00Keyboard:R_2012 (layer F.Cu)
  (descr "SMT, 1608, 0603")
  (tags "SMT, 1608, 0603")
  (fp_text reference R_2012 (at 0 -1.8) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value R*** (at 0 1.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1 0.8) (end -1 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start -1 1.15) (end 1.05 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start 1.05 1.15) (end 1.05 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start -1 -1.15) (end -1 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start -1 -1.15) (end 1.05 -1.15) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (fp_line (start 1.05 -1.15) (end 1.05 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.16))
  (pad 2 smd rect (at 1 0) (size 1.2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1 0) (size 1.2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/capacitors/c_0603.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
