(module "TRRS-PJ-605" (layer F.Cu) (tedit 5EB1ADA7)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 14.2) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "PJ-605" (at 0 -2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start 2.7 11.88) (end 2.7 12.68) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -2.7 12) (end -3.5 12) (angle -90) (layer Eco1.User) (width 0.12))
  (fp_arc (start 2.7 12) (end 2.7 12.8) (angle -90) (layer Eco1.User) (width 0.12))
  (fp_text user "T" (at -2.5 12) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text user "T" (at 2.5 12) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text user "R1" (at 2.5 6.9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text user "S" (at -2.5 3.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text user "R2" (at 2.5 3.9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -3.5 0) (end -6 0) (layer Eco1.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 0) (end 6 0) (layer Eco1.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 0) (end -3.5 12) (layer Eco1.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 0) (end 3.5 12) (layer Eco1.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.7 12.8) (end 2.7 12.8) (layer Eco1.User) (width 0.12))
  (fp_text user "S" (at -2.5 6.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start 3.5 0) (end -3.5 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.7 12.68) (end -2.7 12.68) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.5 0) (end 3.5 11.88) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.5 0) (end -3.5 11.88) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -2.7 11.88) (end -3.5 11.88) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "3" thru_hole oval (at 4.25 12) (size 0.9 1.9) (drill oval 0.5 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "4" thru_hole oval (at -4.25 12) (size 0.9 1.9) (drill oval 0.5 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "2" thru_hole oval (at 4.25 6.9) (size 0.9 1.9) (drill oval 0.5 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "5" thru_hole oval (at -4.25 6.8) (size 0.9 1.9) (drill oval 0.5 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "1" thru_hole oval (at 4.25 3.9) (size 0.9 1.9) (drill oval 0.5 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "6" thru_hole oval (at -4.25 3.3) (size 0.9 1.9) (drill oval 0.5 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
