(module R_0805 (layer F.Cu) (tedit 5CED8C8D)
  (descr "SMT, 2012, 0805")
  (tags "SMT, 2012, 0805")
  (attr smd)
  (fp_text reference R_0805 (at -2.2 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value R** (at 0 1.55) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -0.85) (end 1.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.5 -0.85) (end 1.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.5 -0.85) (end -1.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.5 0.85) (end 1.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
