(module HHKB_PRO_PH15 (layer F.Cu) (tedit 5566C6FF)
  (descr http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/ePH.pdf)
  (tags "JST PH 15 HHKB PRO")
  (fp_text reference HHKB_PRO_PH15 (at 0 2.2) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 -2.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start 15.9 6.25) (end -15.9 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.9 6.25) (end 15.9 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.9 -1.6) (end -15.9 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -15.9 -1.6) (end -15.9 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -14 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole rect (at -12 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole rect (at -10 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole rect (at -8 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole rect (at -6 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole rect (at -4 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole rect (at -2 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole rect (at 2 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole rect (at 4 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole rect (at 6 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole rect (at 8 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole rect (at 10 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole rect (at 12 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole rect (at 14 0 180) (size 1.2 1.2) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
