(module Resistor-Hybrid (layer F.Cu) (tedit 5B0F0756)
  (attr smd)
  (fp_text reference R** (at -0.0254 1.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value R (at 0 -1.925) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.794 0) (end 3.302 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.302 0) (end -2.794 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.794 0.762) (end -2.794 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 1.016) (end -2.794 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.286 1.016) (end -2.54 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 0.762) (end -2.286 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.032 0.762) (end -2.032 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.286 1.016) (end 2.032 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 1.016) (end 2.286 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.794 0.762) (end 2.54 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.794 -0.762) (end 2.794 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 -1.016) (end 2.794 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.286 -1.016) (end 2.54 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.032 -0.762) (end 2.286 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 -0.762) (end 2.032 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.286 -1.016) (end -2.032 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 -1.016) (end -2.286 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.794 -0.762) (end -2.54 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 2.9 0.5) (layers B.Cu)
    (solder_mask_margin -999))
  (pad 2 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 2.5 0) (size 2.9 0.5) (layers B.Cu)
    (solder_mask_margin -999))
  (pad 1 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.9 0) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.9 0) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 2.9 0.5) (layers F.Cu)
    (solder_mask_margin -999))
  (pad 1 smd rect (at 2.5 0) (size 2.9 0.5) (layers F.Cu)
    (solder_mask_margin -999))
  (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
