(module 3_Pin_Jumper (layer F.Cu) (tedit 57D45E1B)
  (fp_text reference J3 (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 3PIN (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -2 -2) (size 1.524 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -2) (size 1.524 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2 -2) (size 1.524 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2 -2) (size 1.524 1.524) (layers B.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -2) (size 1.524 1.524) (layers B.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2 -2) (size 1.524 1.524) (layers B.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.01 -1.99) (size 1.524 1.524) (drill 0.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2 -2.01) (size 1.524 1.524) (drill 0.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.01 -1.99) (size 1.524 1.524) (drill 0.25) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
