(module "MX_FMask-2u" (layer F.Cu) (tedit 5D5033A8)
  (fp_text reference "REF**" (at 0.25 10.05) (layer Eco2.User) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "MX-Alps_Switch_Cutout" (at 0 -15.24) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 19.025 -9.5) (end 19.025 9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.025 -9.5) (end 19.025 -9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.025 9.5) (end 0.025 9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.025 9.5) (end -19.025 9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.025 9.5) (end -19.025 -9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.025 -9.5) (end -0.025 -9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (pad "1" smd roundrect (at 0 0 180) (size 16 16) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.063))
  (pad "1" smd roundrect (at -11.9375 1.5 180) (size 7.4 15.4) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.063))
  (pad "1" smd roundrect (at 11.9375 1.5 180) (size 7.4 15.4) (layers "F.Cu" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.063))
)
