(module "SK6812-MINI-E" (layer F.Cu) (tedit 5ECEB660)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 2.1 unlocked) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "SK6812-MINI-E" (at 0 -0.5 unlocked) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_poly (pts (xy 2.8 -1.4) (xy 2.2 -1.4) (xy 2.2 -2)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.6 -1.4) (end 1.6 1.4) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.6 1.4) (end -1.6 1.4) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.6 1.4) (end -1.6 -1.4) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.6 -1.4) (end 1.6 -1.4) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.7 -1.5) (end 1.7 1.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.7 1.5) (end -1.7 1.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.7 1.5) (end -1.7 -1.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.7 -1.5) (end 1.7 -1.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.12))
  (pad "1" smd rect (at -2.55 0.75) (size 1.7 0.82) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -2.55 -0.75) (size 1.7 0.82) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at 2.55 0.75) (size 1.7 0.82) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd roundrect (at 2.55 -0.75) (size 1.7 0.82) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (roundrect_rratio 0.25))
  (model "/Users/danny/syncproj/kicad-libs/footprints/Keebio-Parts.pretty/3dmodels/SK6812MINI-E v1.step"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
)
