(module MX-Alps_Switch_Cutout-1u_1.25u (layer F.Cu) (tedit 5989F020)
  (fp_text reference REF** (at 0 10.05) (layer Eco2.User) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MX-Alps_Switch_Cutout (at 0 -15.24) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -10.690625 -9.5) (end 10.690625 -9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -10.690625 9.5) (end -10.690625 -9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.690625 9.5) (end -10.690625 9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.690625 -9.5) (end 10.690625 9.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 8.040625 6.625) (size 0.3 1.05) (drill oval 0.3 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 8.515625 6.25) (size 1.25 0.3) (drill oval 1.25 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 8.515625 -6.25) (size 1.25 0.3) (drill oval 1.25 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 8.040625 -6.625) (size 0.3 1.05) (drill oval 0.3 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at -8.040625 -6.625) (size 0.3 1.05) (drill oval 0.3 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at -8.515625 -6.25) (size 1.25 0.3) (drill oval 1.25 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at -8.515625 6.25) (size 1.25 0.3) (drill oval 1.25 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at -8.040625 6.625) (size 0.3 1.05) (drill oval 0.3 1.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at -8.990625 0) (size 0.3 12.8) (drill oval 0.3 12.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 0 7) (size 16.38125 0.3) (drill oval 16.38125 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 0 -7) (size 16.38125 0.3) (drill oval 16.38125 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 8.990625 0) (size 0.3 12.8) (drill oval 0.3 12.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
