(module XTAL_HC_49_TH (layer F.Cu) (tedit 5485623D)
  (fp_text reference XTAL_HC_49_TH (at 0 -2.9) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 3.15) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.8 -2.2) (end -2.8 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.8 2.2) (end 2.8 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -2.8 0) (end -2.8 2.2) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -2.8 0) (end -5 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 2.8 0) (end 2.8 -2.2) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 2.8 0) (end 5 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.45 0 180) (size 1.4 1.4) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.45 0 180) (size 1.4 1.4) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
