(module "D_SOD-323" (layer F.Cu) (tedit 5DB0AFE1)
  (descr "SOD-323")
  (tags "SOD-323")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -1.85) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "D_SOD-323" (at 0.1 1.9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "%R" (at 0 -1.85) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -0.85) (end -1.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.2 0) (end 0.45 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.2 0.35) (end -0.3 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.2 -0.35) (end 0.2 0.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.3 0) (end 0.2 -0.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.3 0) (end -0.5 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.3 -0.35) (end -0.3 0.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.9 0.7) (end -0.9 -0.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.9 0.7) (end -0.9 0.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.9 -0.7) (end 0.9 0.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.9 -0.7) (end 0.9 -0.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.6 -0.95) (end 1.6 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.6 -0.95) (end 1.6 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 0.95) (end 1.6 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 -0.95) (end -1.6 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 0.85) (end 1.05 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.5 -0.85) (end 1.05 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.397 -0.85) (end -1.397 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.524 -0.85) (end -1.524 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.143 -0.85) (end 1.143 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.127 -0.381) (end -0.381 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.381 0) (end 0.127 0.381) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.127 0.381) (end 0.127 -0.381) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.381 -0.381) (end -0.381 0.381) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.127 0) (end 0.381 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.508 0) (end -0.635 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad "2" smd rect (at 1.05 0) (size 0.6 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "1" smd rect (at -1.05 0) (size 0.6 0.45) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (model "${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
