(module RGB-6028 (layer F.Cu) (tedit 5C843C26)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RGB-6028 (at 0 2.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.9 3.38) (end -1.9 3.38) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.9 3.38) (end 1.9 6.78) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.9 6.78) (end -1.9 6.78) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.9 3.38) (end -1.9 6.78) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.525 -9.525) (end 9.525 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.525 -9.525) (end 9.525 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.525 9.525) (end -9.525 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.525 9.525) (end -9.525 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_circle (center -2.5 6.8) (end -2.5 6.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 3 smd rect (at 2.595 4.33) (size 1.19 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.595 5.83) (size 1.19 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.595 4.33) (size 1.19 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.595 5.83) (size 1.19 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
